***Tabela 1.*** *Resultado da análise textural do solo da área experimental na profundidade de 0 a 20 cm.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Profundidade****(cm)** | **Areia** | **Argila** | **Silte** | **Textura** |
| **g kg-1** |
| 0-20 | 210 | 574 | 216 | Argilosa |

Fonte: Laboratório de fertilidade do solo do Departamento de Recursos Naturais da Faculdade de Ciências Agronômicas Da Unesp, campus de Botucatu-SP.



***Figura 01 –*** *Embalagens plásticas afixadas na saída dos tubos condutores para coleta das sementes depositadas pela semeadora.*

***Tabela 2 -*** *Classificação do relevo e limitação a mecanização para diferentes intervalos de inclinação.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inclinação (%)** | **Relevo** | **Limitação a mecanização** |
| 0 a 3 | Plano (nivelado) | 0 |
| 8 a 13 | Moderadamente ondulado | 2 |
| 20 a 45 | Forte ondulado | 4 |

Fonte: Adaptado de Giboshi (1999) e Ramalho-Filho & Beek (1995). 0 = nula; 2 = moderada; 4 = muito forte.